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Komplex szakmai szigorlat/Záróvizsga tételsor – 2026-27. 

1.
A) Kötött talajok osztályozása, konzisztencia határok, indexek. Zsugorodás, duzzadás. 
B) Földnyomás meghatározása sík és összetett csúszólap feltételezésével. (Rebhann-tétel) 
C) Ideiglenes munkatérhatárolás. Keskeny munkagödrök: kialakítás, méretezés

2.
A) Talajvízáramlás, Darcy-törvény. Hidraulikus talajtörés veszélye és megelőzése. 
B) Speciális támfalak ismertetése. Vasalt talaj támfal számítása. Talajszögezés. 
C) Mélyalapozások típusai, tervezése, teherbírás- és süllyedésszámítási elvek, módszerek. (Kút-, szekrény alapok, légnyomásos alapozás.)

3.
A) Talajok nyírószilárdsági paraméterei és azok meghatározásának módjai. 
B) Földmű- és gátépítés. Felületképzés és -védelem. Földmunkagépek általános ismertetése. Földműbe beépíthető talajok minősítése. Földművek ellenőrző mérései. 
C) Ideiglenes munkatérhatárolás. Széles munkagödrök: kialakítás, méretezés klasszikus módszerrel. Elvek, végrehajtás, módszer korlátjai. 

4.
A) Talajtörés fogalma, Mohr-Coulomb törési feltétel. NC és OC agyagok és tulajdonságaik. 
B) Talajok függőleges és vízszintes feszültségeinek meghatározása nyugalmi állapotban. A földnyomások fajtáit. (aktiv, passzív, nyugalmi). Összefüggésük az elmozdulással.
C) Cölöptípusok technológia szerint: előregyártott (fa, acél vasbeton) cölöpök és helyszínen készülő (Franki, fúrt, spirál- és CFA) cölöpök. Cölöpteherbírás meghatározása próbaterheléssel

5.
A) Talajok fázisos összetétele. (térfogat- és tömegarányok) Szemeloszlás, talajkategóriák
B) Súrlódási körös rézsűállékonysági vizsgálat. Nyugalmi és áramló talajvíz hatásának figyelembevétele. Grafikon használatának módja és korlátjai a rézsűállékonyság-számításban. Az összetett biztonság tényező fogalma, számítási módja. 
C) Síkalapok tervezési szempontjai, kialakítása, típusai. Lemezalapozás tervezése. Ágyazási együttható fogalma, számítása.


6.
A) Talajvízzel kapcsolatos speciális jelenségek: roskadás, kapillaritás, fagy. 
B) Támfal-szerkezetek típusai. Támfalakra ható erők. Súly- és szögtámfal tervezése MSZ-EN szerint. 
C) Szerkezetek tönkremenetele, tönkremeneteli valószínűség, EC szerinti határállapotok. GEO-határállapotokra példák. Résfalas munkatérhatárolás külső és belső stabilitásának számítása. 

7.
A) Talajfeltárások mélysége, feltárások helyeinek kijelölése. Közvetlen és közvetett talajfeltárások. Eredmények feldolgozása, dokumentálása. Talajvizsgálati jelentés tartalma. 
B) Lamellás, összetett csúszólapos és VEM-programmal történő rézsűállékonyság számítása. Biztonság meghatározásának módjai. Az összetett biztonság tényező fogalma, számítási módja. 
C) Cölöp- és résfalas munkatérhatárolás: technológia, méretezés programmal. Injektált horgonyok ismertetése, számítás elve. 

8.
A) Konszolidáció: definíció, elmélet, laborvizsgálat menete, mérési eredmények feldolgozása. 
B) Munkaterek víztelenítése: nyíltvíztartás, szűrő- és vákuum-kutas víztelenítés (tervezés, technológia) 
C) Síkalapok süllyedésszámítása összenyomódási modulussal és kompressziós görbével. Síkalapok egymásra hatásának figyelembevétele a süllyedésszámításban. Építmények süllyedéstűrése. 

9.
A) Kompresszió jelensége, mérések (grafikus) feldolgozása, NC és OC talajok kialakulása, jellemzése. 
B) Talajok tömörítése, tömörségi fok, víztartalom-tömörség kapcsolata. Tömörítési módszerek, eszközök, technológia. CBR, tárcsás teherbírás-mérés. 
C) Síkalapok teherbírásának meghatározása: elmélet, számítás az MSZ-EN szerint. Drénezett és drénezetlen esetek. 

10.
A) Talajok vízáteresztőképességi együtthatójának (laborbeli és in situ) meghatározása. Szürőszabály.
B) Földnyomás meghatározásának elve kör+síkcsúszólap feltételezésével. Geoműanyagok: fajtái, felhasználási terület, funkciók. 
C) Cölöpalapozások tervezése. Cölöpteherbírás meghatározása talajfizikai jellemzőkön alapuló képlettel és szondázási adatokból. Cölöpcsoportok: kialakítás, számítás. 


